**Załącznik nr 2 do SIWZ**

**Formularz asortymentowo – cenowy (opis przedmiotu zamówienia)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L. p** | **Nazwa artykułu** | **Opis artykułu** | **Potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań Zamawiającego z kol. nr 2 i 3** | **Jedn. miary** | **ilość** | **Cena jedn. Netto** | **Wartość netto (oblicz 6 x 7) % VAT i wartość VAT** | **Wartość brutto (wartość netto + wartość VAT)** | **Nazwa artykułu (ew. marka, typ, model, pochodzenie)** **Uwagi**  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** | Łóżko szpitalne | - Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uderzenia. -Dwu segmentowe leże wypełnione metalową kratką wmontowaną na stałe. Regulacja oparcia pleców wspomagana 1 sprężyną gazową. Regulacja ręczna części udowej przy pomocy mechanizmu zapadkowego.- Szczyty z wypełnieniem z płyty HPL (kolor do uzgodnienia). - Krążki odbojowe zabezpieczające przed uszkodzeniami trwale osadzone w stelażu łóżka- Łóżko osadzone na czterech kółkach z blokadą indywidualną.- Poręcze boczne metalowe po obu stronach łóżka, składane, pokryte farbą proszkową.Wymiary:- wymiary leża 200 cm x 85 cm- wysokość leża 50-55 cm- kąt odchylenia pleców 0 – 70/75 st.- kąt odchylenia części udowej 0- 20 st.Dopuszczalne obciążenie min. 220 kgMaksymalny wymiar zewnętrzny łóżka ze wszystkimi elementami wystającymi poza leże (krążki odbojowe, poręcze boczne: 210 cm x 95 cm +/- 4 cm (światło otworu drzwiowego 100 cm) | Tak\* Nie\* | szt. | 22 | ……… zł netto | ……………….zł nettoprzy stawce ………..% VATw wysokości …………. zł VAT | …………….. złbrutto |  |

 …………………………………………

\*niewłaściwe skreślić (Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)